TETRAL LINE – Controsoffitto Lineare CEIR con lama doppia sezione a "U",

per sistema nascosto, sganciabile (swing-down) tipo Delta

Sistema di controsoffitto sospeso lineare a cella aperta in alluminio, con lama doppia sezione a “U”, composto da una struttura nascosta di profili [canali di sospensione a forma di U] e da pannelli modulari. Il sistema, tipo Delta, è sganciabile (swing-down) e consente la posa flottante (staccata dal muro, senza profilo perimetrale).

I canali di sospensione aventi sezione a U sono lunghi 3.0 m e sono rigidamente fissati al solaio tramite barre filettate 6Ma ogni 1000 mm. L’interasse dei canali di sospensione varia in base alla dimensione del pannello (1200 mm, 600 mm, o a misura). Le lame presentano fori per agganciare i pannelli ai canali di sospensione tramite apposite molle. Ogni pannello è sganciabile e può essere smontato individualmente tipo cerniera. È possibile un sistema doppio incrociato, utilizzando profili di sospensione primari e secondari a forma di U, a partire da un'altezza di 300 mm. La finitura del bordo (opzionale) è realizzata mediante un profilo perimetrale a forma di L, doppia L o C, lungo 3.0 m in alluminio, dello stesso colore interno/esterno dei pannelli. L'altezza del bordo dipende dall'altezza della lama del pannello.

Pos. ....

...m² Pannelli - TETRAL LINE– pannello lineare ceir con lama doppia sez. a "U"

Tipo: …..(base 5, base 10, base 20)

Dimensione del pannello [Lxl]: ....... mm (1200x600 mm, o dimensione personalizzata)

Altezza della lama /pannello[B+H]: ….. mm ((b5 h20/30- b10 h30/40/50/60/80- b20 h35)

Passo: …mm c/c (15-300 mm)

Superficie lama: ....... (liscia o forata)

Colore: ....... (bianco, silver, nero, alluminio naturale; altri da definire)

Alluminio: ......... (mill finish/grezzo, pre-verniciato, post-verniciato, o anodizzato)

Spessore del materiale: ....... mm (0,40 mm)

Prezzo unitario: ....... €/m²

Prezzo totale: ....... €

Pos. .......

....... m² Struttura nascosta sganciabile (swing-down) tipo Delta [canali di sospensione a forma di U]

Colore: ....... (nero; altri da definire)

Prezzo unitario: ....... €/m²

Prezzo totale: ....... €

Pos. .......

....... ml Profilo perimetrale [L, doppia L, C] - opzionale

Colore: ....... (interno/esterno uguale ai pannelli)

Prezzo unitario: ....... €/ml

Prezzo totale: ....... €

TETRAL LINE – Controsoffitto Lineare CEIR con lama doppia sezione a "U",

per sistema nascosto, integrato, tipo Tetral

Sistema di controsoffitto sospeso lineare a cella aperta in alluminio, con lama doppia sezione a "U", composto da una struttura integrata e nascosta [profili primari] e da pannelli modulari. La struttura portante è costituita dai profili primari L1800 mm con sezione a "U" identica a quella delle lame del pannello anche per materiale e colore. L’interasse dei profili è a 600 mm e la loro sospensione avviene ogni 1000 mm tramite pendino regolabile di diametro 4 mm. Le apposite fessure presenti sulle lame e sul profilo permettono il perfetto inserimento / integrazione dei pannelli alla struttura. Ogni pannello è singolarmente removibile con una semplice pressione verso l’alto. La finitura del bordo è realizzata mediante un profilo perimetrale L, doppia L o C, lungo 3.0 m in alluminio, dello stesso colore interno/esterno dei pannelli. L'altezza del profilo dipende dall'altezza della lama del pannello

Pos. ....

...m² Pannelli - TETRAL LINE– pannello lineare ceir con lama doppia sez. a "U"

Tipo: base 10

Dimensione del pannello [Lxl]: ....... mm 1200x600 mm o dimensione personalizzata)

Altezza della lama/pannello [H]: ....... mm (h40 mm)

Passo: …mm c/c (30-300 mm)

Superficie lama: ....... (liscia o forata)

Colore: ....... (bianco, silver, nero, alluminio naturale; altri da definire)

Alluminio: ......... (mill finish/grezzo, pre-verniciato, post-verniciato, o anodizzato)

Spessore del materiale: ....... mm (0,40 mm)

Prezzo unitario: ....... €/m²

Prezzo totale: ....... €

Pos. .......

....... m² Struttura integrata nascosta tipo Tetral [profili primari T1800]

Colore: ....... (uguale al pannello)

Prezzo unitario: ....... €/m²

Prezzo totale: ....... €

Pos. .......

....... ml Profilo perimetrale [L, doppia L, C] - opzionale

Colore: ....... (interno/esterno uguale ai pannelli)

Prezzo unitario: ....... €/ml

Prezzo totale: ....... €